Hier wird dokumentiert, wie die digitale Infrastruktur aufgebaut ist. Außerdem können wir hier Lösungen für aufgetretene Probleme ablegen, falls diese wieder auftreten.

Im IT-Protokoll wird eingetragen, wann welche größeren oder kleineren Maßnahmen an Bestandteilen der IT vorgenommen wurden, um bei Fehler Anhaltspunkte zu haben und die Infrastruktur besser zu verstehen.

Computer

In der Kommune laufen inzwischen dutzende, wenn nicht hunderte Computer. Hierzu zählen Router, Switches, PCs und Laptops, Handy, Tablets und Server. Hier gibt es eine Liste relevanter Computer.

Datengarten

In der Kommune wird gegenwärtig ein Netzlaufwerk (NAS Server) genutzt, dieses hat einen Zwilling und wird nochmal gesichert.

Server	Beschreibung	Ort	Adresse
Datengarten	Dies ist unser zentraler Dateispeicher. Er besteht aus einen High-Availability Cluster aus zwei physischen Server undzwar „Original“ und „Blaupause“.	Servschrank Verwaltungsflur	192.168.1.8
Original	Dies ist der aktive Server des Clusters „Datengarten“.	Serverschrank, Verwaltungsflur	192.168.1.6
Blaupause	Dies ist der passive Server des Clusters „Datengarten“. Dies dient als Ausfallschutz und sollte automatisch einspringen, wenn „Original“ kaputt geht.	Serverschrank, Zwischendeck	192.168.1.7
Apparat	Der Miniserver mit dem Totenkopf im Rackschrank. Darauf läuft Windows Server 2016. Dieser fungiert hauptsächlich als Server für Windows Programme, die im ganzen Kommunenetzwerk von allen möglichen Computer benutzt werden können sollen. Die Funktionsweise nennt sich Remote App Server.	Serverschrank, Verwaltungsflur	192.168.1.11

Benutzung

Anleitungen zur Benutzung

Netzwerk Verzeichnisse mounten

Anleitung zum Erstellen eines Backups vom eigenen Rechner auf den Datengarten

Nutzung des Windows Servers Apparat über Remote Desktop

Administration

Benutzerverwaltung über Synology Directory Server - Domain Controller

Dokumentation Neueinrichtung hochverfügbares Serverpaar

Remote Apps

Netzwerk USV

Drucker

http://192.168.1.79/

KonicaMinoltaC364e

https://192.168.0.79

Kyocera-ECOSYS-MA4000cix

Linux

Anleitung um von Windows 7 auf ein Linux umzusteigen, Schritte nach der Installation

Aufgetretene Probleme und deren Lösung

Linux Mint Upgrade von 19.3 auf 20

Software - Welche Programme gibt es unter Linux für welche Zwecke

Upgrade von Linux/Ubuntu von veralteteten Versionen

Netzwerk

Netzwerkmonitoring mit Obkio

DHCP Filterung im Netzwerk

3com 4210g

Netzwerkkartografie

Netzwerkkabel

Software

Fakturama

Pflege3000

Stotax

GnuCash

Tryton

To Do der Admins

DNS

„“

„“

etzwerkschrank für W3 bauen und aufstellen, Netzwerk dort umbauen und Backupserver „Aktenschrank“ dorthin umziehen

→ Anleitung fertig

Windows

Windows 10 oder 11 Bootfähigen USB Stick aus ISO Datei erstellen

1. ISO Datei besorgen

2. Das Tool Ventoy für LInux oder Windows verwenden. Das Tool macht einen bootfähigen Stick. Dieser erscheint leer in der Dateiverwaltung. Nun kann man einfach beliebige ISO auf den Stick schieben.

3. DIe einzelnen Distributionen von Linux oder eben eben Windows sind dann durch ein kleines Menü separat von diesem Stick bootbar.

Windows 7 - Umstieg auf Linux

Anleitung um von Windows 7 auf ein Linux umzusteigen

Schritte nach der Installation

Versuch Windows Server VM mit Remote App - Was bisher geschah