Zentrale Cyberpower USV

Die zentralen Server, Switche, der Internet Router sowie die Telefonanlage in den Rackschränken in der Verwaltung und im Zwischendeck werden bei Stromausfall von einer USV = Netzunabhängigen Stromversorgung weiterversorgt. Das ist im Prinzip ein Akku mit einem Wechselrichter der aus dem Akkustrom den für die Geräte nötigen 230V Wechselstrom macht.

Diese USV = Uninteruptible Power Supply = Unterbrechungsfreie Stromversorgung kann über das Netzwerk überwacht werden.

====== Konfigurationsoberfläche ======

Die manuelle Überwachung und Konfiguration erfolgt über die Weboberfläche der Cyberpower USV indem in einem beliebigen Webbrowser die Adresse https://192.168.0.60 aufgerufen wird. Nach Login können hier Daten eingesehen werden und auch Konfigurationen vorgenommen werden.