Das Netzwerk verläuft wie folgt:

1. Grundstück bis Serverschrank im Verwaltungsflur

DSL Anschlusskabel nach Erneuerung 12/2022:
Neben dem Regenwasserfallrohr links Neben dem Kellereingang des Tagungshauses kommt das Telefonkabel aus dem Boden. Es ist dort ein sogenannter „Abschlusspunkt Linientechnik“ (APL) montiert.

Dort ist auf dem Sogenannten „Stift“ gemeinst ist Kontakt Nummer 3 ein Aderpaar (Belegung a = Orange, b=orange/weiß) des gelben CAT 7a Kabels angeschlossen. Der Kabelmantel ist hier auch geerdet. Von dort verläuft es im Keller des Tagungshauses in die Katakombe, durch den Wäschekeller. Dort verschwindet es in eime Kabelrohr durch die Milchkammer, um dann im Kellergang von 1c wieder herauszu kommen. Dort führt es zum küchenseitigen Eingang des Keller hinaus unters Küchenvordach, um an der Ecke von 1c an der Kletterpflanze in einem Rohr im Boden zu verschwinden. Dieses Rohr kommt bei Zukunft Erfahren wieder heraus und geht auf der linken Seite des Eingangs zum Verwaltungsflur durch die Wand zum Rackschrank.

2. Serverschrank im Verwaltungsflur

Links in dem Rackschrank geht das gelbe DSL Kabel auf eine TAE Dose, die Abschirmung ist dort auch am Schrank geerdet. An der ist der Router mit seinem DSL Port angeschlossen. Hier muss die gleiche Belegung vorliegen wie am APL (Belegung a = Orange, b=orange/weiß)

Vom Router gehen gelbe Patchkabel auf die Switche.

LAN Kabel sind im Rackschrank normalerweise wie folgt Farbcodiert

GELB = Internet Uplinks
BLAU = LAN Verteilung ins Gebäude
GRAU = Telefon
GRÜN oder SCHWARZ = NAS / Server Anschluss (nicht konsequent durchgehalten)

3.1 Serverschrank bis Mittelstraße

3.2 Serverschrank bis Wohnheim