Ubiquity UniFi Netzwerkverwaltung

Beginnend mit der Mittelstraße (Netzwerk SSID Losseblick) hat Gunter im November 2024 begonnen dort wo besseres WLAN gewünscht ist statt den vereinzelten Accesspoints professionelle WLAN Infrastruktur aufzubauen.

Das erfolgt mit Access Points der Firma Ubiquity. Diese haben im Gegensatz zu universelleren Mini-Routern keine eigene Weboberfläche sondern werden über eine zentrale Software verwaltet.
Diese Software gibt es in verschiedenen Versionen zum kostenfreien Download, auch Handyapp.
Sie kann auf UniFi Geräten wie Routern laufen die dann erlauben von ihnen aus alle anderen Geräte im lokalen Netz zu administrieren, selbst gehostet werden oder in der Cloud bei Unifi oder Drittanbietern (kostenpflichtig).

Bei uns läuft die Software in einem Docker Container auf dem Datengarten.
Dessen Weboberfläche ist unter https://192.168.1.8:8443 bzw. https://datengarten.kommintern.de:8443 im Netz der Kommune zu erreichen.
Die Admin Zugangsdaten finden sich in der Passwortliste.
Eine Sicherheitsausnahme wegen des von Ubiquity selbst signierten Zertifikats ist beim Aufruf im Browser hinzuzufügen.
Theoretisch ließe sich das offiziell signierte LetsEncrypt Zertfikat vom Datengarten in den Container einbinden, das ist aber mühsam, daher wurde darauf verzichtet.

Anleitung zur Installation von Unifi Controller auf Synology

Bei der Installation wurde dieser Anleitung gefolgt: Andreas Schreiners Blog Unifi Controller Installation auf Synology NAS

Eine Kopie davon mit zusätzlichen Anmerkungen die beschreiben was Gunter dabei zusätzlich gelernt hat: Unifi Controller installieren

Die Dokumentation von Jacob Alberty der das Dockerimage bereitstellt was hier verwendet wird findet sich unter https://registry.hub.docker.com/r/jacobalberty/unifi/

eine ähnliche Anleitung auf englisch findet sich hier https://lazyadmin.nl/home-network/unifi-controller-on-a-synology-nas-with-docker/

Verwaltete Netzwerke

Losseblick

Im ganzen Haus der Mittelstraße 19, je ein Unifi AP AC Lite Access Point pro Stockwerk.
Die Kanalverteilung ist manuell eingestellt so dass direkt benachbarte Access Points möglichst auf verschiedenen Kanälen senden.
Dieses Vorgehen ist diesem Anleitungsvideo entnommen: Crosstalk Solutions: BEST WiFi Optimization Settings!
Festlegung der Kanäle:

\\ ^Access Point Nummer^Kanal 2,4 GHz Band^Kanal 5 Ghz Band|

1	1	36
2	11	48
3	7	44

Hinweis:

DFS Kanäle sind funkkanäle die eigentlich auch eine andere Verwendung haben u.a. für Radar oder Satellitenkommunikation.
Sie sollten wenn möglich nicht verwendet werden, sie sind nur technisch vorhanden weil die Belegung der Frequenzen ja nach Land verschieden ist.