Anleitung zum Stromladen

ZOE auswärts laden

E-Auto ZOE
(Reichweite bei voller Ladung ca. 400 km)

Stromladen an Ladesäulen

Um die Zoe an auswärtigen Ladestationen zu laden, solltest du auf alle Fälle das Ladekabel dabei haben, mit dem das Auto auch bei uns mit dem go-eCharger verbunden wird.

(Der go-eCharger ist die Plastikbox in den Metallkästen, an den das Kabel angeschlossen wird)

An den neueren Ladesäulen, vor allem an den Autobahnraststätten befinden sich Ladekabel.
Aber es gibt auch viele Ladesäulen, für die du das Ladekabel benötigst.

Wir haben für die ZOE eine Ladekarte von „EinfachStromLaden“ von MAINGAU Energie.
Kartennummer: AKPSQNXC
Hotline: 0800 / 98 98 444 (Deutschland)
Die Ladekarte befindet sich im Autoordner in der Verwaltung, wo auch die Unterlagen für die ZOE abgeheftet sind.

Bitte die Karte nach Benutzung auch wieder dort ablegen, damit sie nicht verloren geht.
(Wer eine bessere Idee hat, wo die Karte unkompliziert und sicher aufbewahrt werden kann, kann sich gerne an mich, Steffi, wenden)

Die Karte wurde von Jürgen bestellt, aber ich, Steffi, habe sie über eine App auf meinem Smartphone aktiviert.
Die Ladekarte müsste nun eigentlich allgemein nutzbar sein.

! Bevor du aber längere Strecken fährst, empfehle ich dringend, das Laden mit der Karte selbst auszuprobieren.

Außerdem brauchst du ein Smartphone, auf dem die App von EinfachStromLaden installiert ist:
https://app.einfachstromladen.de/

Zur Anmeldung musst du den Fahrzeugtyp angeben:
Renault Zoe Z.E. (R110)
Typ2, CCS

In dieser App findest du eine Straßenkarte mit den Ladesäulen, die für EinfachStromLaden freigeschaltet sind.
(Du kannst nämlich nicht an jeder Säule laden)
Die App bietet dir auch die Möglichkeit, dich zur gewünschten Ladesäule zu navigieren.

Wenn das Laden mit der Ladekarte nicht klappt, kannst du mit der App auch den QR-Code an der Ladesäule scannen und sie so freischalten. Oder du kannst dort die Nummer der Ladesäule eingeben.

Wichtig ist auch darauf zu achten, welche Ladestecker die jeweilige Station anbietet.
Für die ZOE kannst du zwei verschiedene Stecker verwenden:

Typ 2 Stecker
Das ist der normale Stecker, den wir auch bei uns zu Hause an unserer go-eCharger-Box verwenden.
Das Laden dauert länger.

CSS Stecker
Das ist der Schnellladestecker. Dafür muss unter dem Anschluss vorne in der ZOE noch eine kleine Klappe unter dem normalen Stecker aufgeklappt werden. Einmal Vollladen bei relativ leerem Akku dauert ca. 2 Stunden.

Eine genaue Anleitung zum Aktivieren und Beenden des Ladevorgangs wird auch auf dem Display der Ladesäule angezeigt.
MY Renault App
Damit du nicht dauernd zur Ladesäule laufen musst, um nachzusehen, wie lange das Laden noch dauert, empfehle ich auch die App MY Renault zu installieren. Damit kann der Ladestand des Akkus abgerufen werden und welche Reichweite damit verbunden ist:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renault.myrenault.one.de&hl=de&gl=US

Eine Anleitung zur Synchronisation der App mit dem Fahrzeug findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=xowok663KD0

! Allerdings kann die App nur einmal genutzt werden. Zur Zeit habe ich das Auto über mich, Steffi, angemeldet. Ich muss mich also abmelden, damit jemand anderes sich anmelden kann. Da das alles ein bisschen kompliziert ist, lohnt sich das nur, wenn jemand mal über einen längeren Zeitraum mit der ZOE wegfahren will.
PS: Sicherlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die ZOE zu laden, die hier gerne ergänzt werden können :)
(Stand 30.09.2021; Steffi)